**决策发控制（只有一个打击任务）**

* 所有任务，依次发
  + 任务编号
  + 类型编号：侦察、打击、围捕、集结
  + 位置坐标：（x, y, z）
  + 我方单元编号：[1, 2, 3]
  + 敌方单元编号（打击、围捕才有）：[-1] / [1, 2]
  + 开始时间
  + 任务用时估计
* 打击策略
  + 当前阶段打击对：“0101\*0201\*”
  + 下一阶段打击对：“0102\*0202\*0302\*”

**控制发决策**

* 任务执行情况，依次发（注意统一时间，time.time()）
  + 任务编号
  + 任务执行情况（尚未开始0，正在执行1，已完成-1）
  + 任务用时更新（对于正在执行的任务，必要时更新用时估计）